测试程序功能
开机显示相关信息和40*40图片若干，之后可以触摸显示屏任何位置进入触摸绘图程序，测试板按键1(P3^2)进入触摸校准程序，测试板按键2(P3^3)开始刷红绿兰3色

修改LCD数据脚连接IO在lcd.h文件中
修改触摸数据脚连接IO在touch.h文件中
40*40图片数据和95个ASCCII字符数据和测试汉字取模数据在font.c文件中

代码测试环境:51内核STC12LE5A60S2+33M晶振 单片机工作电压3.3V
程序默认IO连接方式：
控制线：RS-P3^5;    WR-P3^6;   RD-P3^7;   CS-P1^0;   REST-P1^2;
数据线: DB0-DB7依次连接P0^0-P0^7;  DB8-DB15依次连接P2^0-P2^7;（8位模式下DB0-DB7可以不连接）
触摸功能连接方式：(不使用触摸可不连接)
D_CLK-P1^7;  D_CS-P1^4;  D_DIN-P3^0;  D_OUT-P3^1;  D_PENIRQ-P3^4;

